**2018年9月5日汾西县环境保护局**

**近期拟审批环评文件的建设项目情况公示**

|  |
| --- |
| 2018年9月5日汾西县环境保护局近期拟审批环评文件的建设项目情况公示  |
| 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2018年9月5日我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。现将项目情况予以公示，公示期限为5个工作日（9月5日至9月11日）。 |
| 听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 |
| 联系电话：0357-5122284 |
| 通讯地址：汾西县西大街 |
| 邮编：0315000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 汾西县小河沟养殖有限公司新建年出栏60万只肉鸡养殖场建设项目 | 汾西县永安镇陈家庄村东南320m处 | 汾西县小河沟养殖有限公司 | 山西高腾环境科技有限公司 | 新建年出栏60万只肉鸡养殖场项目，总投资734万元，占地面积为20亩，本项目工程内容包括鸡舍4栋、附属用房、公用工程及环保工程 | 1、鸡舍安装通风设施，采用干清粪工艺，鸡粪及时处理，日产日清；锅炉配套安装布袋除尘器，处理后通过25m高排气筒排放；污水处理区对格栅池、收集池等采取加盖、防渗等措施；定期喷洒除臭剂。2、建设污水处理站，废水经污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不得随意外排。3、固体废物分类处置，鸡粪及时清运，用于生产有机肥，不得在场内堆存；病死鸡采用安全填埋井填埋，不得随意丢弃；医疗垃圾委托当地畜牧站带走进行处理，项目不建设危废暂存间；除尘灰及锅炉灰烬用于农肥；生活垃圾统一堆放，定期运至当地环卫部门指定的地点统一处置。 4、加强管理，选用低噪声施工机械，采取消声、隔音、减振等措施使噪声降到最低。5、制定地下水风险应急预案。6、加强绿化。 |
| 2 | 汾西县朝阳润丰养殖有限公司南山村年出栏270万只肉鸡养殖场建设项目 | 汾西县对竹镇蒿沟村西南510m处 | 汾西县朝阳润丰养殖有限公司 | 山西高腾环境科技有限公司 | 新建年出栏270万只肉鸡养殖场项目，总投资2700万元，占地面积为96亩，南山一号肉鸡养殖场新建7个肉鸡养殖棚，南山二号新建8个肉鸡养殖棚，鸡棚面积18438m2，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 | 1、鸡舍安装通风设施，采用干清粪工艺，鸡粪及时处理，日产日清；锅炉配套安装布袋除尘器，处理后通过30m高排气筒排放；污水处理区对格栅池、收集池等采取加盖、防渗等措施；定期喷洒除臭剂。2、建设污水处理站，废水经污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不得随意外排。3、固体废物分类处置，鸡粪及时清运，用于生产有机肥，不得在场内堆存；病死鸡采用安全填埋井填埋，不得随意丢弃；医疗垃圾委托当地畜牧站带走进行处理，项目不建设危废暂存间；除尘灰及锅炉灰烬用于农肥；生活垃圾统一堆放，定期运至当地环卫部门指定的地点统一处置。 4、加强管理，选用低噪声施工机械，采取消声、隔音、减振等措施使噪声降到最低。5、制定地下水风险应急预案。6、加强绿化。 |
| 3 | 汾西县朝阳润丰养殖有限公司年出栏252万只肉鸡养殖场建设项目 | 汾西县对竹镇白家河村南550m处 | 汾西县朝阳润丰养殖有限公司 | 黑龙江吉祥天环境工程咨询有限责任公司 | 新建年出栏252万只肉鸡养殖场项目，总投资2520万元，占地面积为80亩，白家河一号肉鸡养殖场新建7个肉鸡养殖棚，白家河二号新建7个肉鸡养殖棚， 鸡棚面积17280m2，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 | 1、鸡舍安装通风设施，采用干清粪工艺，鸡粪及时处理，日产日清；锅炉配套安装布袋除尘器，处理后通过30m高排气筒排放；污水处理区对格栅池、收集池等采取加盖、防渗等措施；定期喷洒除臭剂。2、建设污水处理站，废水经污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不得随意外排。3、固体废物分类处置，鸡粪及时清运，用于生产有机肥，不得在场内堆存；病死鸡采用安全填埋井填埋，不得随意丢弃；医疗垃圾委托当地畜牧站带走进行处理，项目不建设危废暂存间；除尘灰及锅炉灰烬用于农肥；生活垃圾统一堆放，定期运至当地环卫部门指定的地点统一处置。 4、加强管理，选用低噪声施工机械，采取消声、隔音、减振等措施使噪声降到最低。5、制定地下水风险应急预案。6、加强绿化。 |
| 4 | 汾西县朝阳永盛养殖有限公司年出栏144万只肉鸡养殖场建设项目 | 汾西县永安镇陈家垣村东北600m处 | 汾西县朝阳永盛养殖有限公司 | 黑龙江吉祥天环境工程咨询有限责任公司 | 新建年出栏144万只肉鸡养殖场项目，总投资1440万元，占地面积为51亩，本项目工程内容包括鸡舍8栋、附属用房、公用工程及环保工程。 | 1、鸡舍安装通风设施，采用干清粪工艺，鸡粪及时处理，日产日清；锅炉配套安装布袋除尘器，处理后通过30m高排气筒排放；污水处理区对格栅池、收集池等采取加盖、防渗等措施；定期喷洒除臭剂。2、建设污水处理站，废水经污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不得随意外排。3、固体废物分类处置，鸡粪及时清运，用于生产有机肥，不得在场内堆存；病死鸡采用安全填埋井填埋，不得随意丢弃；医疗垃圾委托当地畜牧站带走进行处理，项目不建设危废暂存间；除尘灰及锅炉灰烬用于农肥；生活垃圾统一堆放，定期运至当地环卫部门指定的地点统一处置。 4、加强管理，选用低噪声施工机械，采取消声、隔音、减振等措施使噪声降到最低。5、制定地下水风险应急预案。6、加强绿化。 |
| 5 | 汾西县朝阳康泽养殖有限公司年出栏110万只肉鸡养殖场建设项目 | 汾西县和平镇河达村东北510m处 | 汾西县朝阳永盛养殖有限公司 | 山西高腾环境科技有限公司 | 新建年出栏110万只肉鸡养殖场项目，总投资1080万元，占地面积为35亩，本项目工程内容包括鸡舍6栋、附属用房、公用工程及环保工程。 | 1、鸡舍安装通风设施，采用干清粪工艺，鸡粪及时处理，日产日清；锅炉配套安装布袋除尘器，处理后通过30m高排气筒排放；污水处理区对格栅池、收集池等采取加盖、防渗等措施；定期喷洒除臭剂。2、建设污水处理站，废水经污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不得随意外排。3、固体废物分类处置，鸡粪及时清运，用于生产有机肥，不得在场内堆存；病死鸡采用安全填埋井填埋，不得随意丢弃；医疗垃圾委托当地畜牧站带走进行处理，项目不建设危废暂存间；除尘灰及锅炉灰烬用于农肥；生活垃圾统一堆放，定期运至当地环卫部门指定的地点统一处置。 4、加强管理，选用低噪声施工机械，采取消声、隔音、减振等措施使噪声降到最低。5、制定地下水风险应急预案。6、加强绿化。 |